주요 점검내용

□ 시 설 명 :

구 분	주 요 점 검 내 용	비 고
장비운용 상태점검 (관리실 or 옥외 설치 랙)	라디오 재방송 채널별 방송수신 상태 점검	각 채널별 점검표 참조
	계측기를 통한 정밀점검 (라디오 재방송 수신상태 불량시)
터널내 재방송 전파 수신 상태점검	스펙트럼 아날라이저로 각 라디오 재방송 채널별 전계강도 측정 및 분석	전계강도 측정 및 분석자료 참조
전원부 상태점검	입력 ․ 출력전압 및 내부 밧데리 동작상태
동축케이블 및 접속부 점검	누설동축케이블 및 접속점 상태
안테나 및 외관상태	안테나 설치수량
	정상 수신여부
	외관상태
기 타 사 항	시설개선 및 건의사항 등

※ 89.1㎒(KBS2), 89.7㎒(원음방송), 91.9㎒(MBC), 93.1㎒(KBS1), 93.9㎒(CBS), 94.5㎒(YTN), 95.1㎒(교통방송),95.9㎒(MBC표준), 97.3㎒(KBS표준), 98.1㎒(CBS표준), 99.1㎒(국악방송), 101.3㎒(tbs e-FM), 101.9㎒(불교방송), 103.5㎒(SBS표준), 104.5㎒(교육방송), 105.3㎒(평화방송), 106.1㎒(KBS2표준), 106.9㎒(극동방송표준), 107.7㎒(SBS)

점검일자 : 2015.    .     .

점 검 자 : 도로시설과                            (서명)

도로사업소                            (서명)

용  역  사                            (서명)

재방송채널별 세부 점검표

방 송	채널(㎒)	시설물내 감도측정	비상송출 감도		전원절체후 감도측정	비 고
			마이크	시스템
KBS2	89.1					○ : 양호
원음방송	89.7					△ : 청취가능하나 잡음있음
MBC	91.9					x : 청취불가
KBS1	93.1
CBS	93.9
YTN	94.5
교통방송	95.1
MBC표준	95.9
KBS표준	97.3
CBS표준	98.1
국악방송	99.1
영어방송	101.3
불교방송	101.9
SBS표준	103.5
교육방송	104.5
평화방송	105.3
KBS2표준	106.1
극동방송표준	106.9
SBS	107.7