저소음․배수성포장 관리대장

동부도로사업소

연번	공사위치 (노선명)	구분		투수시험 및 소음측정 결과
				포 장 전			포 장 후			1년차			2년차			3년차			4년차
				위 치	일시	결과	위 치	일시	결과	위 치	일시	결과	위 치	일시	결과	위 치	일시	결과	위 치	일시	결과
1	송파구 신가초등학교 ~방이고가하부 (양재대로)	소음 측정		신가초교 앞	2011. 5.3.	71	신가초교 앞	2011. 7.7.	67	신가초교 앞	2012. 7.26.	68.3	신가초교 앞	2013. 8.2.	71.8	신가초교 앞	2014. 11.11.	67.8
		투수시험	주행				쌍용아파트 102동앞	2011. 7.21.	6	쌍용아파트 102동앞	2012. 6.28.	6	쌍용아파트 102동앞	2013. 8.7.	6	쌍용아파트 102동앞	2014. 10.21.	6
			비 주행				쌍용아파트 102동앞	2011. 7.21.	6	쌍용아파트 102동앞	2012. 6.28.	6	쌍용아파트 102동앞	2013. 8.7.	6	쌍용아파트 102동앞	2014. 10.21.	6
2	송파구 송파지하차도 ~신가초교R (양재대로)	소음 측정					성지아파트 102동앞	2013. 8.2.	69.4	성지아파트 102동앞	2014. 11.11.	69.1
		투수시험	주행				가락대림 아파트앞	2013. 8.7.	5	가락대림 아파트앞	2014. 10.	5
			비 주행				가락대림 아파트앞	2013. 8.7.	5	가락대림 아파트앞	2014. 10.	5
3	강남구 세곡임대단지 ~헌릉IC (헌릉로)	소음 측정					세곡LH 214동앞	2013. 7.30.	68	세곡LH 214동앞	2014. 11.11	68
		투수시험	주행				세곡LH 214동앞	2013. 7.30.	5	세곡LH 214동앞	2014. 10.21.	5
			비 주행				세곡LH 214동앞	2013. 7.30.	5	세곡LH 214동앞	2014. 10.21.	5

□ 소음측정

○ 측정방법 : 저소음배수성 포장전 측정한 조건(위치, 일자, 시간 등) 동일한 조건으로 측정하여 비교 분석

○ 기    준 : 환경정책기본법시행령 제2조, 소음․진동규제법 제29조(환경소음기준 : 주간 65㏈, 야간 55㏈이상)

○ 소음측정 : 서울시 보건환경연구원

□ 현장투수시험 측정

○ 측정방법 : 포장직후 측정한 조건(위치, 일자, 시간 등) 동일한 조건으로 측정하여 비교 분석

○ 기    준 : 측정기구내 물 400㎖를 주입하고 10초 이내 포장체를 통해 빠져 나가는데 걸리는 시간을 측정

※ 주  행 : 자동차 바퀴가 지나가는 부분,    비주행 : 자동차 바퀴와 바퀴 사이

- 시험방법