제출양식		저수조(옥상물탱크) 및 배수구 현황(공동주택만 작성)

□ 저수조(옥상 물탱크) 시설 현황

○ 위  치 :  구,  동,  번지

○ 단지명 :  아파트,  세대,  개동(  ~  층)

○ 저수조 :  톤(지하저수조  톤, 옥상물탱크  톤)

□ 급수공급 방식

○ 급수공급 방식 :  번(가압  층, 자연  층, 옥상물탱크  층)

(예) 급수공급 방식

1번(가압직결급수)	2번(가압+자연)직결급수	3번 저수조(옥상물탱크)급수

※ 급수공급 방법 2번일 경우 : 가압 5~10층, 자연 1~4층)

□ 지하 저수조 배수구(집수정) 현황

○ 배수구(집수정) 규격 :  가로  m, 세로  m, 깊이  m

○ 배수펌프 규격 :  HP  대 (배수관  mm )

최근 발생한 아파트 변전실 화재 관련하여 단수 및 수질사고 발생시 신속한 급수대책 수립을 위하여

저수조(옥상물탱크) 및 배수구 현황을 ‘21. 9. 30까지 제출 요청하오니 많은 협조 부탁드립니다.

(제출방법 : 강서수도사업소 급수운영과 FAX: 02)3146-3989 / 담당관 e-mail: bj4022@seoul.go.kr)