저수조의 청소(소독)시 안전관리 준수사항

강서수도사업소

□ 작업전 조치

○ 전원의 위치, 사용전압, 용량 등을 알아보고 필요한 전선을 여유 있게 준비 한다

○ 조명기구는 방수가 되고 방폭안전장치가 된 것을 사용하되, 외부에서 내부를 충       분히 비출수 있는 규격에 맞는 장비를 준비하여 감전 및 안전사고에 대비한다.

○ 안전모와 안전장화, 위생장갑, 방독면, 보호의, 안전벨트, 환기기구, 산소농도측정       기 등을 준비한다.

○ 몸에 상처가 있거나 설사□발열 등의 증상이 있는 자 또는 건강검진 결과 이상이       있는 자 등 건강상태가 좋지 않은 자는 저수조 내부에 들어가지 않도록 한다.

○ 작업전 저수조 청소□소독의 중요성 및 주의사항 등에 대해 작업자가 충분히 이해       하도록 교육을 실시하여야 한다

○ 펌프의 전원 연결부, 스위치, 전기배선 등을 면밀히 점검하고, 이상이 발견될 경      우에는 교체․ 수리하는 등 적절한 조치를 취하여 감전사고를 방지한다.

○ 저수조 내□외부, 사다리 등 구조상 위험요소를 조사하고 적절한 안전대책을 강구한다.

○ 저수조 주변에 청소작업에 장애가 되는 물건들이 쌓여 있는지를 점검하고, 있는      경우에는 미리 제거하는 등 적절한 조치를 취하여야 한다

○ 저수조 작업하기에 공기가 적정한지를 측정한 후 진입하고, 산소결핍의 우려가 있을시       환기 등의 조치를 취하는 등 필요한 조치를 취한다.(적정산소농도 18%~23.5%미만)

□ 작업시 조치

○ 저수조 내의 환기가 잘 되지 않을 경우, 염소가스 중독 및 산소결핍 등으로           안전사고가 발생할 우려가 있으므로 환기시설을 반드시 설치하여야 한다

○ 배수펌프를 작동시키기 전에 건축물의 배수시설이 토출량을 충분히 감당할 수        있는지를 확인□점검하고, 배수구가 막힐 경우 물이 넘쳐서 다른시설을 침수시킬       수 있으므로 배수구 쪽에 작업자를 배치하여 즉시 대응토록 한다

○ 청소□소독 작업자(이하“작업자”라 한다)는 항상 깨끗한 복장을 착용하고, 작업         중에는 반드시 안전모와 안전장화, 위생장갑 등을 착용하도록 하며, 사다리에서       작업하는 자는 안전벨트를 설치하여 안전을 확보하여야 한다.

○ 살균□소독 작업시 전용세척제 사용에 따른 위해를 방지하기 위해 반드시 방독면       과 보호의를 착용하고 작업을 하여야 한다

□ 작업후 조치

○ 청소(소독)완료 후 “청소□소독 점검표”를 활용하여 저수조 청소상태를 세밀히 점       검한 후 이상이 없으면 청소도구를 빠짐없이 저수조 밖으로 들어내어 정리한다.

□ 안내(문의)전화

○ 양천구 □3146-3958,  구로구 □3146-3957,  강서구 □02-3146-3996.