저수조 청소완료 보고서

(2016년 상반기)

1.  시설내역

시설물명	소 방 학 교 청 사		소 재 지	서울시 서초구 남부순환로 340길 29
대 표 자	소방학교장		전담 관리인	성명: 전화 02)2106-3631
공동주택	동층수	개동	일반건물	건물연면적	7,951.50㎡
	세대수	세대		급수사용량	1,000㎥/월
저수조 현황	지하	365㎥ (4개소)	저수조 재질	지 하	□콘크리트( 0 ),□FRP ( ) □SUS ( ),□PDF ( ) □강재( )
	고가	38㎥ (3개소)		고 가	□콘크리트( ),□FRP ( 0 ) □SUS ( ), □철탱크( )

※건물준공년도 :     본관  :  88.3.31               건물의 총수 : 지상 2층/지하 1층

생활관 :  93.5.6                            : 지상 3층/지하 1층

훈련탑 :  93.5.6                            : 지상 7층/지하 1층

2.  관리 의무사항

의 무 사 항	준 수 사 항	비 고
저수조청소이행여부	청소일시 : 2016년 6월 11일 청소업체명 :(주)이푸른환경(332-4488)
저수조위생점검실시여부	실시( ○ ) 미실시( )
청소이행관계서류보관여부	보관( ○ ) 미보관( )
교육이수여부(환경보전협회)	년 월(성명: )
소독약품 사용여부	약품명: 차아염소산나트륨 사용량 :806g
전담관리인임명여부	임명( ) 미임명( )
방청제사용현황	약품명: 미사용 사용량 : ㎏,ℓ/월	사용하지 않는 것이 좋습니다.
저수조 개선사항

첨부 1) 저수조 위생관리(청소) 주민 입회서 1부

2) 저수조 위생점검 기준표 1부

3) 저수조 청소장면 사진부착 용지 1부.

신고번호 제 14 - 01호

이푸른          026호

저수조(물탱크) 청소 소독 필증

대상시설	상 호(명칭)	소 방 학 교 청 사
	실시면적(용적)	지 하 저수조	365㎥ (4개소)	고 가 수 조	38㎥ (3개소)	합 계	403㎥
	소 재 지	서울시 서초구 남부순환로 340길 29
	위생관리담당자	직 위 : 성 명 :
실 시 기 간		2016년 6월 11일 ～ 2016년 6월 11일
실시내역	종 류	지하수조,고가수조 세정 작업
	실시사용내역	1. 수조 내부의 오물 및 녹제거 2. 차아염소 소독 3. 맑은물로 재 헹굼 4. 작업 현장 사진 촬영
수도법 21조 관련 수도시설의 위생관리 등에 관한 규칙 제 6조에 의거하여 위와 같이 저수조 위생관리(청소)를 실시 하였음을 증명함. 2016년 6월 11일 시행업체 상 호 : (주) 이푸른환경 소재지 : 서울시 마포구 성산동 36 - 43 대표자 : 김 병 우

저수조위생점검기준표(제6조제1항관련)

저수조위생점검기준표(제6조제1항관련)

저수조위생점검기준표(제6조제1항관련)

저수조위생점검기준표(제6조제1항관련)

건 축 물 의 명 칭		소 방 학 교 청 사
소 유 자 (관리자)
설 치 장 소		서울시 서초구 남부순환로 340길 29
건 축 물 의 용 도		공동주택,사무실,상가,학교,공장,병원,호텔,여관,기타
위생점검실시일		2015년 11월 10일
조 사 사 항		판 정 기 준	적부 (○․×)
1	저수조주위의상태	청결하며 쓰레기,오물 등이 놓여 있지 않을 것 저수조주위에 고인물,용수등이 없을 것	○
2	저수조본체의상태	균열또는 누수되는 부분이 없을 것 출입구나 접합부의 틈으로 빗물등이 들어가지 않을 것 유출관 배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수,밀폐되어 있을 것	○
3	저수조윗부분의상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 아니할 것 저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등의 위생에 유해한 것이 쌓이지 아니할 것	○
4	저수조안의상태	오물,붉은 녹 등이 침식물,저수조 내벽 및 내부 구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐등이 없을 것 수중 및 수면에 부유 물질이 없을 것 외벽 도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 아니할 것	○
5	맨홀의상태	뚜껑을 통하여 먼지 기타 위생에 유해한 부유 물질이 들어 갈수 없는 구조일 것 점검 등를 하는 자외의 자가 용이하게 개폐할수 없도록 잠금 장 치가 안전할것	○
6	월류관,통기관	관의 끝부분으로부터 먼지,기타 위생에 유해한 물질이 들어 갈수 없을 것 관끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 곤충 등의 침입을 막을 수 있을 것	○
7	냄 새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	○
8	맛	물에 이상한 맛이 인지되지 아니할 것	○
9	색 도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것	○
10	탁 도	물에 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것	○

건 축 물 의 명 칭		소 방 학 교 청 사
소 유 자 (관리자)
설 치 장 소		서울시 서초구 남부순환로 340길 29
건 축 물 의 용 도		공동주택,사무실,상가,학교,공장,병원,호텔,여관,기타
위생점검실시일		2015년 12월 10일
조 사 사 항		판 정 기 준	적부 (○․×)
1	저수조주위의상태	청결하며 쓰레기,오물 등이 놓여 있지 않을 것 저수조주위에 고인물,용수등이 없을 것	○
2	저수조본체의상태	균열또는 누수되는 부분이 없을 것 출입구나 접합부의 틈으로 빗물등이 들어가지 않을 것 유출관 배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수,밀폐되어 있을 것	○
3	저수조윗부분의상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 아니할 것 저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등의 위생에 유해한 것이 쌓이지 아니할 것	○
4	저수조안의상태	오물,붉은 녹 등이 침식물,저수조 내벽 및 내부 구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐등이 없을 것 수중 및 수면에 부유 물질이 없을 것 외벽 도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 아니할 것	○
5	맨홀의상태	뚜껑을 통하여 먼지 기타 위생에 유해한 부유 물질이 들어 갈수 없는 구조일 것 점검 등를 하는 자외의 자가 용이하게 개폐할수 없도록 잠금 장 치가 안전할것	○
6	월류관,통기관	관의 끝부분으로부터 먼지,기타 위생에 유해한 물질이 들어 갈수 없을 것 관끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 곤충 등의 침입을 막을 수 있을 것	○
7	냄 새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	○
8	맛	물에 이상한 맛이 인지되지 아니할 것	○
9	색 도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것	○
10	탁 도	물에 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것	○

저수조위생점검기준표(제6조제1항관련)

건 축 물 의 명 칭		소 방 학 교 청 사
소 유 자 (관리자)
설 치 장 소		서울시 서초구 남부순환로 340길 29
건 축 물 의 용 도		공동주택,사무실,상가,학교,공장,병원,호텔,여관,기타
위생점검실시일		2016년 1월 10일
조 사 사 항		판 정 기 준	적부 (○․×)
1	저수조주위의상태	청결하며 쓰레기,오물 등이 놓여 있지 않을 것 저수조주위에 고인물,용수등이 없을 것	○
2	저수조본체의상태	균열또는 누수되는 부분이 없을 것 출입구나 접합부의 틈으로 빗물등이 들어가지 않을 것 유출관 배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수,밀폐되어 있을 것	○
3	저수조윗부분의상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 아니할 것 저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등의 위생에 유해한 것이 쌓이지 아니할 것	○
4	저수조안의상태	오물,붉은 녹 등이 침식물,저수조 내벽 및 내부 구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐등이 없을 것 수중 및 수면에 부유 물질이 없을 것 외벽 도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 아니할 것	○
5	맨홀의상태	뚜껑을 통하여 먼지 기타 위생에 유해한 부유 물질이 들어 갈수 없는 구조일 것 점검 등를 하는 자외의 자가 용이하게 개폐할수 없도록 잠금 장 치가 안전할것	○
6	월류관,통기관	관의 끝부분으로부터 먼지,기타 위생에 유해한 물질이 들어 갈수 없을 것 관끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 곤충 등의 침입을 막을 수 있을 것	○
7	냄 새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	○
8	맛	물에 이상한 맛이 인지되지 아니할 것	○
9	색 도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것	○
10	탁 도	물에 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것	○

저수조위생점검기준표(제6조제1항관련)

건 축 물 의 명 칭		소 방 학 교 청 사
소 유 자 (관리자)
설 치 장 소		서울시 서초구 남부순환로 340길 29
건 축 물 의 용 도		공동주택,사무실,상가,학교,공장,병원,호텔,여관,기타
위생점검실시일		2016년 2월 10일
조 사 사 항		판 정 기 준	적부 (○․×)
1	저수조주위의상태	청결하며 쓰레기,오물 등이 놓여 있지 않을 것 저수조주위에 고인물,용수등이 없을 것	○
2	저수조본체의상태	균열또는 누수되는 부분이 없을 것 출입구나 접합부의 틈으로 빗물등이 들어가지 않을 것 유출관 배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수,밀폐되어 있을 것	○
3	저수조윗부분의상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 아니할 것 저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등의 위생에 유해한 것이 쌓이지 아니할 것	○
4	저수조안의상태	오물,붉은 녹 등이 침식물,저수조 내벽 및 내부 구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐등이 없을 것 수중 및 수면에 부유 물질이 없을 것 외벽 도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 아니할 것	○
5	맨홀의상태	뚜껑을 통하여 먼지 기타 위생에 유해한 부유 물질이 들어 갈수 없는 구조일 것 점검 등를 하는 자외의 자가 용이하게 개폐할수 없도록 잠금 장 치가 안전할것	○
6	월류관,통기관	관의 끝부분으로부터 먼지,기타 위생에 유해한 물질이 들어 갈수 없을 것 관끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 곤충 등의 침입을 막을 수 있을 것	○
7	냄 새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	○
8	맛	물에 이상한 맛이 인지되지 아니할 것	○
9	색 도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것	○
10	탁 도	물에 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것	○

저수조위생점검기준표(제6조제1항관련)

건 축 물 의 명 칭		소 방 학 교 청 사
소 유 자 (관리자)
설 치 장 소		서울시 서초구 남부순환로 340길 29
건 축 물 의 용 도		공동주택,사무실,상가,학교,공장,병원,호텔,여관,기타
위생점검실시일		2016년 3월 10일
조 사 사 항		판 정 기 준	적부 (○․×)
1	저수조주위의상태	청결하며 쓰레기,오물 등이 놓여 있지 않을 것 저수조주위에 고인물,용수등이 없을 것	○
2	저수조본체의상태	균열또는 누수되는 부분이 없을 것 출입구나 접합부의 틈으로 빗물등이 들어가지 않을 것 유출관 배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수,밀폐되어 있을 것	○
3	저수조윗부분의상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 아니할 것 저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등의 위생에 유해한 것이 쌓이지 아니할 것	○
4	저수조안의상태	오물,붉은 녹 등이 침식물,저수조 내벽 및 내부 구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐등이 없을 것 수중 및 수면에 부유 물질이 없을 것 외벽 도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 아니할 것	○
5	맨홀의상태	뚜껑을 통하여 먼지 기타 위생에 유해한 부유 물질이 들어 갈수 없는 구조일 것 점검 등를 하는 자외의 자가 용이하게 개폐할수 없도록 잠금 장 치가 안전할것	○
6	월류관,통기관	관의 끝부분으로부터 먼지,기타 위생에 유해한 물질이 들어 갈수 없을 것 관끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 곤충 등의 침입을 막을 수 있을 것	○
7	냄 새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	○
8	맛	물에 이상한 맛이 인지되지 아니할 것	○
9	색 도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것	○
10	탁 도	물에 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것	○

저수조위생점검기준표(제6조제1항관련)

건 축 물 의 명 칭		소 방 학 교 청 사
소 유 자 (관리자)
설 치 장 소		서울시 서초구 남부순환로 340길 29
건 축 물 의 용 도		공동주택,사무실,상가,학교,공장,병원,호텔,여관,기타
위생점검실시일		2016년 4월 10일
조 사 사 항		판 정 기 준	적부 (○․×)
1	저수조주위의상태	청결하며 쓰레기,오물 등이 놓여 있지 않을 것 저수조주위에 고인물,용수등이 없을 것	○
2	저수조본체의상태	균열또는 누수되는 부분이 없을 것 출입구나 접합부의 틈으로 빗물등이 들어가지 않을 것 유출관 배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수,밀폐되어 있을 것	○
3	저수조윗부분의상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 아니할 것 저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등의 위생에 유해한 것이 쌓이지 아니할 것	○
4	저수조안의상태	오물,붉은 녹 등이 침식물,저수조 내벽 및 내부 구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐등이 없을 것 수중 및 수면에 부유 물질이 없을 것 외벽 도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 아니할 것	○
5	맨홀의상태	뚜껑을 통하여 먼지 기타 위생에 유해한 부유 물질이 들어 갈수 없는 구조일 것 점검 등를 하는 자외의 자가 용이하게 개폐할수 없도록 잠금 장 치가 안전할것	○
6	월류관,통기관	관의 끝부분으로부터 먼지,기타 위생에 유해한 물질이 들어 갈수 없을 것 관끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 곤충 등의 침입을 막을 수 있을 것	○
7	냄 새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	○
8	맛	물에 이상한 맛이 인지되지 아니할 것	○
9	색 도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것	○
10	탁 도	물에 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것	○

건 축 물 의 명 칭		소 방 학 교 청 사
소 유 자 (관리자)
설 치 장 소		서울시 서초구 남부순환로 340길 29
건 축 물 의 용 도		공동주택,사무실,상가,학교,공장,병원,호텔,여관,기타
위생점검실시일		2016년 5월 10일
조 사 사 항		판 정 기 준	적부 (○․×)
1	저수조주위의상태	청결하며 쓰레기,오물 등이 놓여 있지 않을 것 저수조주위에 고인물,용수등이 없을 것	○
2	저수조본체의상태	균열또는 누수되는 부분이 없을 것 출입구나 접합부의 틈으로 빗물등이 들어가지 않을 것 유출관 배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수,밀폐되어 있을 것	○
3	저수조윗부분의상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 아니할 것 저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등의 위생에 유해한 것이 쌓이지 아니할 것	○
4	저수조안의상태	오물,붉은 녹 등이 침식물,저수조 내벽 및 내부 구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐등이 없을 것 수중 및 수면에 부유 물질이 없을 것 외벽 도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 아니할 것	○
5	맨홀의상태	뚜껑을 통하여 먼지 기타 위생에 유해한 부유 물질이 들어 갈수 없는 구조일 것 점검 등를 하는 자외의 자가 용이하게 개폐할수 없도록 잠금 장 치가 안전할것	○
6	월류관,통기관	관의 끝부분으로부터 먼지,기타 위생에 유해한 물질이 들어 갈수 없을 것 관끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 곤충 등의 침입을 막을 수 있을 것	○
7	냄 새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	○
8	맛	물에 이상한 맛이 인지되지 아니할 것	○
9	색 도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것	○
10	탁 도	물에 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것	○

건 축 물 의 명 칭		소 방 학 교 청 사
소 유 자 (관리자)
설 치 장 소		서울시 서초구 남부순환로 340길 29
건 축 물 의 용 도		공동주택,사무실,상가,학교,공장,병원,호텔,여관,기타
위생점검실시일		2016년 6월 10일
조 사 사 항		판 정 기 준	적부 (○․×)
1	저수조주위의상태	청결하며 쓰레기,오물 등이 놓여 있지 않을 것 저수조주위에 고인물,용수등이 없을 것	○
2	저수조본체의상태	균열또는 누수되는 부분이 없을 것 출입구나 접합부의 틈으로 빗물등이 들어가지 않을 것 유출관 배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수,밀폐되어 있을 것	○
3	저수조윗부분의상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 아니할 것 저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등의 위생에 유해한 것이 쌓이지 아니할 것	○
4	저수조안의상태	오물,붉은 녹 등이 침식물,저수조 내벽 및 내부 구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐등이 없을 것 수중 및 수면에 부유 물질이 없을 것 외벽 도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 아니할 것	○
5	맨홀의상태	뚜껑을 통하여 먼지 기타 위생에 유해한 부유 물질이 들어 갈수 없는 구조일 것 점검 등를 하는 자외의 자가 용이하게 개폐할수 없도록 잠금 장 치가 안전할것	○
6	월류관,통기관	관의 끝부분으로부터 먼지,기타 위생에 유해한 물질이 들어 갈수 없을 것 관끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 곤충 등의 침입을 막을 수 있을 것	○
7	냄 새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	○
8	맛	물에 이상한 맛이 인지되지 아니할 것	○
9	색 도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것	○
10	탁 도	물에 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것	○