2015 박물관 전기설비 정기검사 및 안전진단 대상

□ 검사 대상기관 : 서울역사박물관(종로구 신문로2가 2-1)

□ 검사 예정일 : 2015.5.18(월)[휴관일]. 13:00~22:00(주․야간검사)

□ 박물관 시설규모

○ 층    수 : 지하1층 ~ 지상3층(4개층)

○ 면    적 : 대지면적 28,652㎡/연면적 20,882㎡

□ 박물관 전기설비 정기검사

○ 수전설비 : 22,900V/2,400KW(TR:1,200KVA×1, 600KVA×2)

○ 발전설비 : 380V/750KW(1대)

□ 자가용 전기설비 안전진단

○ 박물관 전기설비(2,400KW)

- 저압설비 일체(배전반, 분전반, 방재시설 등)

- 옥외시설물(옥외 가로등, 홍보탑, 분수대 등 수경시설)

- 고압 및 저압기기 자외선코로나 검출진단 및 적외선 열화상진단

○ 경희궁 전기설비(30KW)

- 경희궁 분전반(경비실, 가로등시설, 보안시설, 소화펌프실)

○ 금천교 전기설비(7KW)

- 금천교 분전반(박물관 시계탑, 금천교용 배수펌프(2대) 등)

○ 경교장 전기설비(72KW)

- 경교장 분전반(전기, 조명시설 등 부하설비 일체)