전기식 지시저울 구매 사양서

Ⅰ. 일반사항

○ 본 사양서는 서울특별시 품질시험소에서 시료무게를 측정하는 정밀전자저울 구매에 대하여 적용한다

○ 위 물품은 장비 사양서에 명시한 규격에 맞는 제품이 납품되어야 하며 사양서에 명시되지 않은 사항은 KS규격을 적용한다.

○ 제품 및 관련부품은 반드시 신제품이어야 한다.

○ 물품은 국가공인교정기관의 교정을 필한후 교정검사 성적서를 납품시 제출하여야 한다.

○ 계약자는 납품 검수시 조작방법 및 제원 등을 기록한 사용설명서를 제출하고 직접 작동하여 그 성능을 확인하도록 하여야 하며, 납품 후 실제 사용시 작동이 안되거나 정확성이 없을 때에는 그 물품에 대하여 책임을 지고 대가없이 교환하여야 한다.

○ 계약자는 우리시험소에서 지정한 장소에 납품하여야 하며 실제 가동이 가능 할 때 까지의 장비 이동 및 일체의 소요비용은 계약자가 부담한다.

○ 본 제품의 하자보수 기간은 1년으로 한다.

○ 납품기한은 계약 체결일로 부터 20일 이내로 한다.

○ 사양서에 대하여 쌍방이 해석(의견)을 달리할 경우 품질시험소의 해석에  따른다.

Ⅱ. 장비사양서(규격)

○  본장비의 규격은 다음과 같다.

가. 품    명 : 전기식 지시저울

나. 모    델 : EX1103G

다. 규    격 : 0.001g~1100g

라. 정  밀  도 : 0.001g

마. 저울치수 : 230×350×393mm

바. 짐판크기 : 130mm.   끝.