전기감전사고 예방을 위한 - 전 기 안 전 수 칙

전기안전수칙 조치이행 사항

일반적 전기 안전수칙

❍ 전기기기 및 배선의 절연이 되어있지 않은 부분을 노출시키지 맙시다.

❍ 전기기기는 땅이나 수도관과 전선으로 연결(접지)시켜야 합니다.

❍ 누전차단기를 설치하여 감전, 화재 등의 사고를 방지합시다.

❍ 전기기기의 스위치 조작은 아무나 함부로 하지 않도록 합니다.

❍ 젖은 손으로 전기기기를 만지지 맙시다.

❍ 수동 개폐기의 퓨즈를 동선이나 철사를 사용하면 매우 위험하므로 반드시 정격 퓨즈를 사용하여야 합니다.

❍ 배선용 전선은 중간에 연결 접속하여 사용하지 맙시다.

❍ 불량제품이나 부분적으로 고장이 나있는 제품을 무리하게 사용하지 맙시다.

침수지역 전기 안전수칙

❍ 늘어진 전선에 접근하거나 만지지 맙시다.

❍ 누전차단기가 동작하였을 때는 원인을 제거한 후 사용합시다.

❍ 시설물이 침수되었을 때에는 개폐기를 내려두고 전문 전기공사 업체에 의뢰하여 점검을 받은 후 사용하도록 합시다.

❍ 침수된 시설물 수리 시 손상된 전선은 교체하도록 하고 시설물과 배선부분이 완전히 건조된 후 사용합시다.

❍ 넘어진 전주 등 파손된 전기시설물에는 절대 접근을 하지말고 한국전력(국번없이 123)에 신고합시다.

공사장 전기 안전수칙

❍ 우기시에는 가급적 전기공사를 하지 맙시다.

❍ 전기고장을 반견하면 즉시 관계자에게 보고합시다.

❍ 모든 전기줄은 전기가 통하고 있다고 생각하고 함부로 만지지 맙시다.

❍ 쳐저 있는 전기줄은 만지지 말고 작업감독자에게 보고합시다.

❍ 젖은 것으로 판단되면 전기장치를 만지지 맙시다.

❍ 모든 스위치는 뚜껑을 해 달아야 합니다.

❍ 모터 등의 전기장치에 스파크나 연기가 나면 전기를 끄고 즉시 보고합시다.

❍ 스위치통, 전동기, 배선반 등의 전기기구에 액체성 물질을 뿌리지 맙시다.

❍ 배선상태의 안전성 여부를 정기적으로 검사합시다.

❍ 전기줄 또는 전기기구에 물건을 걸어 놓지 맙시다.

❍ 전기줄은 모퉁이나 기계위로 끌고 다니면 위험합니다. 전기줄 피복이 파손도지 않도록 합시다.

❍ 고압선에는 위험표지를 부착합시다.

❍ 전선의 규격용량을 초과하여 사용하지 맙시다.

❍ 전선을 로프 대용으로 사용하면 위험합니다.

응급조치 요령

❍ 감전된 사고자 주변의 전선 또는 기기의 전원 스위치를 차단함으로써 2차 재해를 예방한다.

❍ 차단할 수 없을 경우 고무장갑, 고무장화 등을 착용한 후 막대, 플라스틱, 봉, 줄 등 전기가 통하지 않는 물건을 이용하여 기기 또는 전선으로부터 사고자를 분리한다.

❍ 사고자를 구출한 후 피해자가 의식, 호흡, 맥박 상태를 확인하고 높은 곳에서 추락 하였을 때 출혈의 상태와 골절 여부 확인 및 119에 신고한다.