◆ 전기안전관리 6월 교육자료◆

이번 교육은 장마와 다가올 태풍에 대비하여 우리가 알아야할 일반적인 전기상식 몇가지를 소개하고자 하오니, 습득하시어 유사시 개인의 생명은 물론 가정과 회사에 도움되시기 바랍니다.

◇ 전기 일반 상식

가. 침수지역 전기재해 예방요령

□ 손이나 발에 물이 묻은 상태에서 전기제품을 다루지 말 것

○ 손이나 발에 물이 묻은 상태에서 플러그를 빼거나 꽂을 때 또는 절연               (전기가 흐르지 못하게 함)이 불량한 전기제품을 만질 때 물기로 인하여 감전사고     의 우려가 높으므로 반드시 물기를 닦은 후 전기제품을 취급하여야 한다.

□ 벗겨진 전선이나 파손된 배선기구(콘센트, 스위치 등)는 반드시 교체할 것

○ 벗겨진 전선이나 테이핑 한 곳의 접착력이 불량한 부분의 전선을 타고 물이          흐르거나 방수가 완벽하지 못한 벽속으로 물이 스며들어 콘센트 등으로 들어         갔을 때 벽이나 철제 구조물을 만지면 감전사고를 당할 위험이 높으므로 주의        를 기울여야 한다.

□ 침수시의 전기안전

○ 집안이 침수되었을 때는 전기 콘센트나 냉장고 등의 모터부분을 통하여 고인         물에 전기가 흐르고 있을지도 모르므로 접근하지 말고 배전반의 전원스위치를        끈 다음 접근하여 물을 퍼내는 등의 조치를 취하여야 한다.

○ 특히 여름철 생명을 잃는 가장 위험한 전기사고 중 하나가 이와 같이 전원쪽         이 침수된것을 모르고 접근하다 변을 당하는 경우이므로 이점을 각별히 유의        해야 한다.

○ 그리고 지하실 등이 침수되었을 때는 역시 같은 위험이 도사리고 있으므로          배전반의 스위치를 내리고 물을 퍼내도록 할 것이며 만일의 경우를 대비하여         지하실의 보일러 시설이라던가 기타 전기시설은 지면보다 조금 높게 설치하고        콘센트도 높게 설치하는 것이 좋다.

□ 세찬 비바람이 불 때의 전기안전

○ 주택의 경우 세찬 비바람이 몰아칠 때 집과 연결된 전선이 끊어진다던가 나무        가지에 마찰되어 전선의 껍질이 벗겨지는 경우가 있다.

○ 이 경우에는 절대로 근처에 접근하지 말고 전기고장 신고전화인 123에 즉시         신고하여 조치를 받도록 해야 한다.

○ 그리고 가정에서 철대문에 연결된 철대문 개폐기의 전선이 심한 바람으로            철대문과 접촉되면서 껍질이 벗겨지거나 테이핑이 풀어져 철대문 전체로 누전        이 되어 감전사고를 당해 사람이 다치게 되는 경우도 있다.

○ 이러한 경우에는 가까운 한국전기안전공사에 문의하여 점검을 받고 보수를            하는 것이 좋다.

○ 천둥 번개를 동반한 비바람의 경우 TV 안테나선을 분리하여 어린이가 만지지        못하도록 높은 장소에 고정시키고 감도가 예민한 전기전자기구는 플러그를           뽑아 낙뢰로부터 피해를 막아야 한다.

나. 태풍에 따른 전기안전대책

◇ 사 전 대 책

□ 차단장치 작동을 미리 확인해 볼 것

○ 태풍 전 전기시설 일체를 총점검하여 불량개소나 불안개소는 시급히 보수해야        하며 차단장치 등의 작동을 확인하여 파급사고나 감전사고 등의 피해가 발생         하지 않도록 한다.

□ 방호기구, 공구 준비

○ 태풍 내습시를 대비하여 공장의 경우 개인별 호출방법과 소요시간을 체크해          두고 비상시 지원요청방법에 대해 익혀둔다.

○ 그리고 방호기구와 공구 등도 미리 필요량을 확보해 두고 기능과 배치장소,          수량 등을 정해야 한다.

□ 긴급시 연락전화번호를 게시해 둘 것

○ 비상시를 대비하여 배터리, 자가발전설비의 운전방법을 습득하고 가정에서는         촛 와 손전등을 준비해 두고 전기고장번호(한전123), 전기안전공사 상황실          (440 - 2114)번호를 게시해 둔다.

◇ 태풍시 주의대책

□ 전선 절단시는 123에 신고할 것

○ 태풍이 오면 우선 세찬 비바람이 몰아쳐 전주에서 집으로 연결된 전선이 끊어       진다든가 또는 나무가지에 마찰되어 전선의 껍질이 벗겨지는 경우가 있다.

○ 이 경우 절대로 근처에 접근하지 말고 전기고장 신고전화인 123에 즉시 신고       하여 조치를 취하도록 해야 한다.

□ 전기기기의 누전, 합선시 조치

○ 가정에서 철대문에 연결된 철대문 개폐기 전선이 심한 바람으로 철대문과            접촉되어 껍질이 벗겨지거나 테이핑이 풀어져 철대문 전체로 누전이 되어           손 등이 접촉되면 찌릿찌릿 하는 느낌이 감전을 당하거나 심한 경우 사람을         다치게 하는 경우도 있다.

○ 이러한 경우는 관계기관에 문의하여 점검을 받고 보수를 해야 한다.

○ 천둥번개를 동반한 비바람의 경우 TV안테나선을 분리하여 어린이가 만지지          못하도록 높은 장소에 고정시키고 보일러 시설, 기타 감도가 예민한 컴퓨터         등의 전기전자기구는 플러그를 뽑아 낙뢰로부터 피해를 막아야 한다.

◇ 태풍후의 대책

□ 복구계획을 수립할 것

○ 복구작업을 진행할 때는 우선 전기가 들어오는 전원쪽으로부터 전기기기가          있는 부하쪽 순으로 복구를 하되 복구를 우선 해야 될 개소를 미리 작성하여        복구계획을 세워야 한다.

□ 손이나 발에 물이 묻은 상태에서 전기제품을 다루지 말 것

○ 손이나 발에 물이 묻은 상태에서 플러그를 빼거나 꽂을 때, 또는 누전이 되고        있는 전기제품을 만질 경우 물기로 인하여 감전사고의 우려가 높으므로 반드         시 물기를 닦은 후 전기제품을 취급해야 한다.

□ 침수시의 전기안전

○ 집안이 침수되었을 때는 전기 콘센트나 냉장고 등의 모터부분을 통하여 고인         물에 전기가 흐르고 있을지도 모르므로 접근하지 말고 배전반의 스위치를 끈         다음 접근하여 물을 퍼내는 등의 조치를 해야 한다.

○ 특히 여름철 생명을 잃는 전기사고중 하나가 이와같이 전원쪽이 침수된 것을          모르고 접근하다 변을 당하는 경우가 많으므로 이점을 각별히 유의해야 한다.

○ 그리고 지하실 등이 침수되었을 때는 역시 같은 위험이 도사리고 있으므로           배전반의 스위치를 내리고 물을 퍼 내도록 할 것이며 만일의 경우를 대비하여        지하실의 보일러 시설 이라든가 기타 전기시설을 지면보다 조금 높게 설치          하고 또 콘센트도 높게 설치하는 것이 좋다.

다. 가정의 전기안전

1. 옥내․외 설비의 일상 점검 요령

□ 습기나 물기가 많은 곳에서 전기를 사용할 때에는 기계기구가 접지시설이             되어있어야 하고 또한 손과 발에 물기가 없어야한다.

□ 전기기기 사용을 위한 코드나 배선기구는 용량과 규격에 맞는 것을 사용한다.

□ 누전으로 인한 화재나 감전사고 예방의 기본장치인 누전차단기는 월 1회 이상         시험보턴으로 정상작동 여부를 확인한다.

□ 노후된 전기설비의 계속 사용은 누전, 합선, 감전사고의 위험이 매우 높으므로        반드시 개․보수하여 사용한다.

□ 무자격자에게 전기설비의 개․보수를 의뢰하는 경우 더 위험한 결과를 불러            올 수 있으므로 반드시 전문 시공업체에 의뢰한다.

2. 가정용 전기설비별 올바른 유지․관리 요령

□ 인입선

○ 한전측 지지물(전주)에서 주택으로 들어오는 전선으로 중간에 장애물 등을            제거하여 지락 및 단락 사고를 방지한다.

○ 지중에 매설된 케이블은 차량 등이 통과할 때 하중에 견딜 수 있도록 1.2m          이상 깊이로 매설한다.

□ 배․분전반

○ 전력량계 및 누전차단기, 개폐기(차단기) 등은 옥내 전기공급의 첫번째               안전장치  집합 장소로서 일반적으로 지상 1.8m 이상 높이에 설치하며

○ 유사시 쉽게 조작할 수 있도록 앞에 물건을 쌓아 두거나 철사, 철파이프              등이 닿지 않도록 해야한다.

□ 누전차단기

○ 옥내 전로 및 기계기구에서 미세한 전류라도 누전되면 짧은 시간(0.03초내)에        전로를 자동 차단하는 고감도 기능을 갖춘 안전장치로 220V를 사용할 때는          의무적으로 부설해야 하고

○ 월 1회 이상 정상작동 여부를 확인하여 이상발견시 장치의 고장인지,                옥내 누전이 있는지 전기안전공사나 시공업체에 점검을 요청하여 적절              한 조치를 취 한다.

□ 개폐기(차단기)

○ 과전류가 흐를 때 전기를 자동적으로 끊어(차단)주거나, 정전이 필요할               때 안전을 위하여 전기공급을 차단시켜주는 안전장치로서 뚜껑 등 파손             여부를 확인하고

○ 뚜껑 이탈, 몸체 파손 및 레바(손잡이)가 손상되면 충전부의 노출로 감  전의 우려     가있을때는 새것으로 교체하여 사용한다.

□ 퓨즈

○ 허용된 전류용량 한도를 초과하여 사용하면 일정시간 경과후 끊어져                 화재 및 사고를 미연에 방지하도록 규격화된 제품으로

○ 용량에 맞는 것을 사용해야 하며 용량은 제품의 양 끝에 표시되어 있고              보통 개폐기(차단기)뚜껑, 손잡이 등에 표시되어 있는 용량의 것을 사용             하면 된다.

○ 퓨즈가 끊어지면 전기사용량이 많은 경우나 합선의 경우가 있으므로,                 전자의 경우는 상태를 파악하여 배선을 분리 조절해야 하며, 후자의                경우에는 합선지점을 제거한 후에 퓨즈 대신 철선, 구리선 등을 사용해             서는 아니된다는 점을 특히 주의한다.

□ 배선

○ 옥내 모든 배선은 규격전선(지름1.6㎜ 이상)을 사용해야 하며

○ 배선방법으로 전선 자체가 노출되면 예기치 않은 충격 등으로 합선 및               여타 사고를 초래할 수 있으므로 전선 보호용 관을 사용해야 하고

○ 전선을 연결할 때는 연결지점이 헐거워지지 않도록 단단히 조이고, 고정              시킬 때에는 못을 박거나 철사로 조여매는 것은 위험하므로 전선 보호              용구를 이용하도록 한다.

3. 가정의 절전요령

□ 에어컨

○ 에어컨은 28℃ 이상일 때만 사용한다.

- 에어컨 한 대의 소비전력은 선풍기 30대의 소비전력 분량이므로 사용                횟수와 시간을 줄이는 것이 좋다.

○ 에어컨을 □약□으로 조정하고 선풍기를 함께 사용하면 에어컨 □강 □의 효과를     볼 수 있습니다.

○ 주기적인 필터 청소는 냉방효과를 높여준다.

□ 선풍기

○ 강풍보다는 미풍으로 사용한다.

- 강, 중, 약의 조절에 따라 10Ｗ 정도 전력소모 차이가 난다.

○ 2시간 이상 연속 사용하면 열이 많이 발생되어 효과가 떨어지니 10분                정도 쉬었다가 사용한다.

○ 취침시에는 타이머를 사용한다.

□ 세탁기

○ 세탁기로 10분 이상 세탁하면 천이 손상된다.

○ 탈수시간은 3분 이내라도 충분합니다.

○ 탁한 세탁물은 애벌 빨래후 세탁기를 이용한다.

□ 조명기구

○ 백열등은 전구식 형광등으로 교체하고 형광등은 슬림형으로 사용한다.

○ 형광등 양단이 검게 변한 경우 교환하여 사용한다.

○ □윙□소리가 크게나면 안정기를 교환한다.

□ 냉장고

○ 냉장고 문을 여닫는 회수를 줄인다.

○ 더운 음식은 식혀서 넣도록 한다.

○ 냉장고는 내용물을 60%만 채운다.

○ 냉장고는 벽으로 부터 10㎝ 이상, 천정으로 부터 30㎝ 이상 간격을 두고             설치하면 냉각효과가 크다.

(이자료는 한국전기안전공사 교육자료 입니다)