구조장비 관리운용 카드
				관리번호
장 비 명	전동식등하강기	단 위	대	형 식	ACX POWER ASCENDER
확보기준	대별 1대	보 유 수	1대	내용연수	5년
구입년월	`17.08.(1)	보유기준	/ 선택 기본	제작회사	Actsafe
				납품업체	레스큐프로
용도	• 각종 구조, 구호, 재난 현장에서 사용할 수 있는 대원용 등, 하강기
제원	• 규 격 ◆ 크 기 : 33×28×27cm ◆ 전체무게 : 약13Kg(배터리포함) ◆ 등강기무게 : 약10.5kg ◆ 배터리무게 : 약2.5kg ◆ 적정온도 : -10 ~ 40℃ ◆ 사용로프 : 11mm ◆ 작업안전하중 : 200 Kg ◆ 등강속도 : 0 ~ 24m/분 ◆ 하강속도 : 0 ~ 25m/분 ◆ 비상 하강속도 : 0 ~ 25m/분 ◆ 연속작동거리 : 20℃에서100kg 하중 시 약200m ◆ 충전시간 : 약90분 ◆ 무선리모콘 약100M 범위 내 원격제어가 가능 ◆ 방수방진등급 : IP55
기타