전시환경보고서 (STANDARD FACILITY REPORT)

“BRACCIO DI CARLO MAGNO”

이사벨라 레오네(Dr. Isabella Leone)
+39.(0)6.6988-5138/ e-mail: mostre.musei@scv.va

건물구조 (Building Structure)

외부 벽면	벽돌과 석회화(Travertine)
내부 벽면	벽돌과 석회화(Travertine)
바닥	벽돌
천정	교차볼트(cross vault) / 강철로프트(steel loft)
건물구조	17세기
건물 복원작업 진행중	아니오
층수	1층만
건물 크기 및 방향	정방형 구조가 10개 통로공간으로 나누어져 있으며, 동/서 방향으로 낮아짐 크기: 길이98m, 폭 7.5m 높이: 9m(볼트 연결지점), 12.6m(최상단) 면적: 735㎡
창문: 개수, 크기, 방향	창문20개가 건물 긴 면을 따라 남북향으로 있음 크기 1: 3.10m x 6.10m, 크기 2: 3.30m x 9.00m
출입구	성베드로광장 주랑(colonnade)에서 계단을 통해 주출입구 접근, 장애인을 위한 램프 구비
일반인을 위한 서비스 구역	입구에 위치한 서점

전문서비스 관련사항 (Technical Service Areas)

박물관 관람시간	9:00am- 6:00pm 휴관: 수요일 오전(교황알현행사papal audience) 및 일요일
출입 보안	바티칸 박물관 보안 서비스 인력
야간 보안	바티칸 경찰(Gendarmeria Vaticana)
전시실 청소	용역업체(바티칸 박물관)
조명기구	전문 서비스팀(바티칸시)
환경제어 시스템	전문 서비스팀(바티칸시)
영상 통제 장비	바티칸 경찰 중앙상황실 및 전문 서비스팀(바티칸시)
알람 시스템	바티칸 경찰 중앙상황실 및 전문 서비스팀(바티칸시)
화재 경보 시스템	소방국(바티칸시) 및 전문 서비스팀(바티칸시)
미기후 통제 시스템	바티칸 박물관 관리사무실 및 전문 서비스팀(바티칸시)
영상 통제 시스템	연속촬영 CCTV

알람 시스템	이중센서기술 형체 감지기, 고정형 침입 감지기(창문) 자석 접촉 감지기(창문), 적외선 형체 감지기(진출입로)
화재 경보 시스템	광전식 화재 및 연기 경보시스템
홍수 경보 시스템	없음
환경제어 시스템	팬 코일(Fan Coil) 냉난방 환경제어
환경통제 시스템	전시실 내 온도 및 상대습도 센서
미기후 환경	공조시설
사용장비	라디오 센서/ 데이타 기록기
자연광	특수 커튼이 설치된 창문
램프	창문 아래 선반에 설치된 LED 조명
비상등	조명시스템 일부는 우선공급 전력선에 연결되어 있음
사용장비	휴대용 노출계(lightmeter) 및 자외선 측정기(UV meter)
소화기	건물 중요도에 따라 휴대용 소화기를 전시실 및 기타 공간에 배치
내부 대응시간	즉시/ 직원들은 화재진압 훈련을 철저히 받았음
외부 대응시간 (소방서)	3-5분

전시 (Exhibition)

취급	하역 및 해포작업은 전시공간 바로 옆에서 이루어지며, 수송을 담당한 전문직원이 담당합니다. 그리고 해당전시 큐레이터 또는 전시실 직원 1명이 복원담당 및 운반담당 직원들과 함께 이 작업을 돕게 됩니다. 이들의 합의하에 작품별로 보존상태를 점검합니다: 복원담당 직원이 작품상태보고서를 작성하고 서명하며, 다른 직원들도 확인서명을 합니다.
전시작품	작품의 수송을 담당한 회사가 필요하다면 박물관 직원들에게 지원을 요청하여 작업일정을 조정합니다. 전시절차는 큐레이터, 전시실 직원들, 그리고 복원담당 직원들의 지시와 감시를 지속적으로 받습니다. 이들은 또한 모든 사고 또는 작품손상을 기록할 책임이 있습니다. 대여기관의 요청에 따라, 또는 각별히 취약한 작품 전시할 때는 보다 특별한 전시방법에 대해 논의할 수 있습니다.
출입 보안	바티칸 경찰 및 바티칸 박물관 보안 서비스 인력
전시실 보안	바티칸 박물관 보안 서비스 인력
직원실	바티칸 박물관 보안 서비스 인력– 경비원 수는 전시규모에 따라 결정
야간 보안	야간근무 바티칸 경찰이 순찰 및 내부 영상 감시
전시 시작 및 종료	바티칸 경찰 및 바티칸 박물관 보안 서비스 인력
전시작품관리	일반 개방 전, 일반 개방 중, 일반 개방 후