안전목표 관리카드

■ 관리번호 : 전자-01

부서명

전자처

작성일자

2017.05.10.

사건유형

○ 개집표기 충격 사건 1종

발생원인

○ 승객 카드태그 후 통과 시 플랩 닫힘에 의한 충격 발생

○ 개집표기 이용 승객 과실에 의한 플랩 안전사고 발생

위험도 관리

현재

0.020

목표

0.020

현 행

안전방벽

○ 기술적 대책

- 플랩 마그네틱부 압축 펠트 보완작업

- 플랩 마그네틱 자력 감쇠 젠더 설치

- BDCP 회로 보완 및 플랩 충격 조정

○ 관리적 대책

- 정기점검 및 순회점검시 플랩 구동상태 점검

2017년도

중점 안전대책

개선 계획

개선 실적

○ 개집표기 충격 예방을 위한 점검

- 내용 : 기술적 안전방벽 유지 및 플랩 구동상태 점검

- 대상 : 개집표기 2,308대

※ 군자역 운영중지 개집표기 10대 제외

- 기간 : 분기별 1회

- 효과 : 플랩에 의한 승객 충격 예방

○ 점검기간 : 2017.01.01. ~ 03.31.

○ 점검자 : 14개 기술사업소 전자 분야 유지보수 직원

○ 점검대상 : 개집표기 2,308대

○ 점검내용

- 기술적 안전방벽 유지 여부

- 플랩 구동상태 점검

- 승객 감지 센서 점검

- 플랩 모터 제어 PCB 및 센서보드 점검

특이사항

첨   부

5, 8호선/7호선 1단계		6호선/7호선 2단계/연장구간