전통사찰 및 사찰 관리카드[00사]

위 치	강서구 가양동123-45 양천로49길56-12						용 도				사찰
층수 및 면적	지상 6 / 지하 0 층, 연면적 1107.86㎡
지역특징	주거 지역 으로 소방차량 진입 곤란
대 표 자	대표자 : 성오주시스님 (*************)					안전관리자 : 홍길동 (*************)
건축물개요	철근콘크리트
건축년도	2012년5월14일			동 수					2
거주인원	주간 5명 야간 3명			소방대상물					일반대상/2급대상
층별현황 (동별현황)	-1	1층			1동			2동
	없음	법당			법당			화장실
화재발생시 취약조건
소방시설	소화설비 : 소화기 5개(분말3, 투척2) 피난설비 : 유도등 2개								경보설비 : 비상벨 기타소방시설 : 옥내소화전 1 / 옥외소화전 1 / 모터펌프살수기 1
소방관서거리	본서 : 5.91 ㎞ / 현장대응단 : 5.91 ㎞ / 방화119안전센터 1.64 ㎞ 개화119안전센터 : 1.69㎞ / 발산119안전센터 : 3.76 ㎞
주변도로여건	진입로 협소 도로폭 3m 및 골목길(약60m) 주.정차 차량으로 인한 진입장애											소 방 수리여건		○소 화 전 : 지하실119 : 200m ○비소장치 : 무
인명구조 또는 피난대책	○계단을 통한 인명구조 및 지상 및 옥상 피난유도														대피장소	지상 및 옥상
출 동 차 량 진 입로(PPT작성 그림파일 삽입)
소방차 접근이 불가능한 대상은 중계 송수 및 1차량 다중 방수 대열 차량 배치

Ⅱ		차량배치도 및 진압작전도

(PPT작성 그림파일 삽입)

후 착대는 선착대의 보수구에 연속하여 보수, 진압대원 선착대 P차량에서 방수

화재대상은 포위부서 원칙으로 진압작전도 작성