품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:마천동21지역 주택조합아파트 신축공사                          점검일시:2017.10.23.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험검사대장 보완 - 품질시험검사대장은 콘크리트를 제외한 자재에 대하여, 건설자재별로 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성 관리 바람
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 주요자재(철근, 콘크리트 등)는 규격별로 세분화하고 철근의 시험항목 중 누락된 화학성분, 겉모양, 치수, 무게 등 포함 및 시험빈도에 맞게 작성하고 시험계획 횟수는 계, 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체로 구분하여 산출하고, 누락된 자재(창호, 유리, 단열재 등)를 포함 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리업무 지침서 별지 제16호 서식에 의거 작성 관리 바람
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 아파트 외벽 시공이음부 틈새부분 패칭 후 무수축 모르타르 등으로 보수 바람 ○ 지상3층 조적부 전기 배관부위 격자형 FABRIC 이나 메쉬 등으로 보강후 미장 바람 ○ 지상11층 바닥 벽체 철근에 붙은 시멘트 페이스트 제거 및 청소 후 콘크리트 타설 바람	별첨 사진 참조