품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:신당11구역 주택재개발정비사업                             점검일시:2017.11.21.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험검사대장 보완 - 콘크리트를 제외한 자재에 대하여 건설자재별로 시험검사구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성 바람
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 철근콘크리트이형봉강은 시험빈도에 맞게 시험계획횟수를 산정하고, 철근의 시험종목에 겉모양, 치수, 무게 등을 포함하여 누락된 자재(지수판, 아스팔트 도막방수 등)가 없도록 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(편호길)는 한국건설기술인협회에서 발행하는 경력증명서에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재 한 후 근무하여야 하나 점검일 현재 미등재 함
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재검사 및 수불부 보완 - 주요자재검사 및 수불부는 건설사업관리업무 지침서 별지 제19호 서식에 의거 건설자재별로 작성 관리 바람
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 103동 1층 벽체 유로폼 수평지지 파이프를 바깥 코너 부위 +10cm 여장길이 확보 바람 ○ 102동 벽체 전기함 배면 철근 부착강도 미흡부분이 발생되지 않도록 보완 시공 바람 ○ 우수 저류시설 외벽부 방수보호재로 토사 등 이물질이들어가지 않도록 보완 바람	별첨 사진 참조