품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:둔촌로 하수암거 신설공사(1공구)                             점검일시:2017.6.13.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험검사대장 보완 - 품질시험검사대장은 콘크리트를 제외한 자재에 대하여 성적서 대체분도 포함하여 자재별로 작성 바람
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 콘크리트 등)는 규격별로 세분화하고, 철근의 누락된 시험종목(화학성분, 무게 등) 포함하여 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 현재 시공중인 하수박스 구간은 보상기초 개념으로 계획된 구간으로 지반이 연약하여 향후 침하 가능성이 있으므로 이에 대한 대안으로 잡석두께를 증가시키는 방법, 잡석시공 전에 기존의 지반을 별도로 다짐시행하는 방법, 연약지층을 제거 후 치환하는 방법 등 지반을 강화시키는 방법을 적용 바람 ○ 바닥 버팀대 미설치 구간 조속 설치하여 폐합단면을 형성하기 바람 ○ 하수박스 타설 후 버팀대 매립구간은 시공상세도(shop drawing)에 의거 시공 바람 ○ 통신관로 간섭으로 띠장 단절부분 버팀대 조속 설치 바람 ○ 토류벽 띠장 연결부 틈새부 보강 바람	별첨 사진 참조