품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:방배3구역 주택재건축 정비사업                               점검일시:2017.7.11.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 설비 튜브관(주름관) 시공시 수직부재(기둥,벽체) 철근 이음부와는 이격 시공되게 하여 철근 이음성능이 저하되지 않도록 하기 바람 ○ 두 개의 구체가 연결되어 있는 경우 각각 배근 후에 서로 연결될 수 있도록 조치 바람 ○ 콘크리트 이음부(끊어치기)면은 후 타설 전에 Chipping을 실시하여 접합성능을 향상하기 바람 ○ 기둥 Hoop Bar 및 내부 연결 띠철근 배근시 90°, 135°Hook가 수직상으로 교차 배근 되도록 조치 바람 ○ 105동 합벽부 벽체 지수재 정밀시공하여 지수성능을 확보하기 바람 ○ 105동 바닥 벽체 철근에 붙은 시멘트 페이스트, 골재알 제거 및 치핑 후 콘크리트 타설 바람	별첨 사진 참조