품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:서울마곡 중앙광장 조성공사                                    점검일시:2017.8.8.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ Mat 기초타설시 수직분할을 실시한 바 이에 따른 구조적 검토를 실시하고, 방수처리에 만전을 기하기 바람 ○ 공항철도 연결부 단부 벽체 기둥 코너부 주철근의 위치가 많이 벗어나 Hoop와의 고정이 어려우므로 이에 대한 조치를 하기 바람 ○ 5호선 연결통로 가시설 우각부 띠장 시공이 도면과 상이하게 보강된 바 이에 대한 설계 확인을 받기 바람 ○ 버트래스가 있는 합벽(DrV1)의 주근 위치가 일반 옹벽과 같이 되어 있으니, 주근의 위치 및 size 등에 대한 확인 바람 ○ 노출콘크리트 시공시 Slump는 Mock up 상태를 고려하여 배합설계시 혼화재료의 사용을 지양하고 단일시멘트 공장의 제품을 사용하기 바람 ○ 우수저류조 기계실 기초부분 심하게 녹슨 철근 녹제거 후 콘크리트를 타설하기 바람 ○ 합벽부 지수판에 붙은 시멘트페이스제거 및 청소 실시 후 콘크리트 타설 바람	별첨 사진 참조