품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:구로동 대명밸리온 지식산업센터 신축공사                   점검일시:2017.9.14.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	○ 비 KS제품(드레인 보드 등)은 제3의 공인된 시험기관에 시험성적을 확인 후 사용 하기 바람
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 경사계 및 지하수위계 보호BOX 설치가 미흡하므로 보완 조치 바람 ○ 벽체 배면으로부터 누수되는 용출수로 인한 지하수위 저하로 주변 지반의 침하가 우려되므로 계측관리를 철저히 하기 바람 ○ 작업장 내로 용출되는 지하수위는 바닥 집수정으로 유도 배수하기 바람 ○ 지하수위 저하에 따른 지반침하, 벽체변위에 따른 지반침하, 지하수 누수에 따른 세굴로 배면지반의 공동현상의 우려가 있으므로 철저한 계측관리로 관리하기 바라며, 이미 발생된 부위는 조속한 시일내 보강조치하고 배면의 지하매설물의 이상 유무를 확인토록 하여 이상 징후시 이를 보강 바람 ○ 지하3층 합벽부 철근에 붙은 시멘트 페이스트 제거 및 지수재 설치 후 벽체 콘크리트 타설 바람	별첨 사진 참조