품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:대한예수교 장로회 새문안교회 신축공사                      점검일시:2018.4.10.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험검사대장보완 - 품질시험검사대장은 건설사업관리업무지침서 별지 제15호 서식에 의거 콘크리트를 제외한 자재에 대하여 자재별 규격별로 의뢰시험뿐만 아니라 현장시험, 성적서 대체분도 포함 작성 바람
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 콘크리트 등)는 규격별로 세분화하고, 누락된 자재(유리, 석재, 타일 등)를 포함 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ Hypo-Beam(3층 대예배실 바닥)의 콘크리트가 분리타설 되어 있는데 장 span 보 이므로 콘크리트가 일체화 되도록 선 타설된 콘크리트 상부표면 처리 등 조치 바람 ○ 1층에 설치된 동측 외측 SRC 기둥의 철골이 표면처리가 되어 있지 않은 상태이므로 철근작업 및 형틀작업 전 표면처리 하기 바람 ○ 기계실 옆 계단실의 바닥에서 고이는 물을 하부 Drain 층에 흘러가도록 조치 바람 ○ 지상4층 SRC 기둥부에 집중 배치된 전선관은 분산 배치하여 콘크리트 타설하기 바람 ○ 주차장 램프 벽체 재료분리 및 철근노출부 패칭 후 고강도 모르타르 등으로 보수 하기 바람	별첨 사진 참조