품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:마곡 세일정기 신축공사(D21-8)                          점검일시:2018.05.14.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 명확하게 작성하기 바람.
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부자재(단열재, 속빈콘크리트블럭 등)는규격별로 세분화하여 시험횟수를 산정하고, 누락된 자재(데크플레이트, 난간, 고정철물 등)를 포함 보완 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설관리 업무지침서 별지 제16호서식에 의거 타설시간(0:00~0:00)은 명확하게 작성하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 차량 램프입구 철근에 묻은 시멘트 페이스트 제거 및 이물질 청소후 콘크리트 타설바람. ○ 5번 계측기(경사계)는 관리가 양호하도록 시건장치를 하시기 바람.	별첨 사진 참조