품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 시흥동 992-20번지 근린생활시설 및 오피스텔(아파트)신축공사 점검일시: 2019.  10.  1.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(창호, 유리, 배수판, 방화문 등)를 포함하여 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 레미콘, 철근 뿐 만 아니라 주요 사용자재에 대하여 건설사업관리 업무지침서 별지 제19호 서식에 의거 자재별, 규격별로 작성 관리하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무지침서 별지 제16호 서식에 의거 콘크리트 28일 강도 등 작성관리 하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 조적 수직 및 수평줄눈은 미장전에 사춤작업 우선 시행할 것. ○ 골조 코너 부위 거푸집 잔재제거 철저히 할 것. (마감자재 오염방지) ○ 단열재 틈새는 밀실하게 채울 것. ○ 12층 계단 임시난간대 미설치구간은 시급히 설치 하기 바람.	별첨 사진 참조