품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 가산동 삼성인쇄부지 지식산업센터 신축공사               점검일시: 2019.  10.  14.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(방화문, 데크플레이트, 중공체 등)를 포함하여 작성하고, 추후 누락자재 발생시에는 개정을 통해 반영하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 균열관리대장 보완 - 균열관리대장 양식이 상이하니 건설사업관리 업무지침서 별지 제22호 서식에 의거 대장을 관리하고, 조사자, 확인자를 차수별로 작성 관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지상층 콘크리트 타설시 수직철근에 콘크리트가 부착되지 않도록 사전에 비닐씌우기 등의 조치 바람. ○ 지상층 기둥 및 벽체의 신·구 콘크리트 일체성 확보를 위해 레이턴스 및 오염물질을 반드시 제거 후 거푸집, 철근조립을 시행하기 바람. ○ 지상층 보 및 스래브 콘크리트 이어치기 위치에 대해 사전에 계획을 수립하여 시공하기 바람.	별첨 사진 참조