품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)                   점검일시: 2019.  10.  8.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 누락된 자재(배수판, 지수판, 난간 등)를 포함하여 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 현장의 초급 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당 업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재하기 바람.
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재 검사 및 수불부(관급) 보완 - 주요자재 검사 및 수불부(관급)는 건설공사 감독자 업무지침 별지 제4호 서식에 의거 자재별, 규격별로 작성 관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 남산방향 연결교량의 배수관을 하단부까지 연결하여 배수처리 및 미관에 유리하도록 조치할 것. ○ 보행육교 상부 외장판 이격부위는 밀실하게 시공 보완조치 할 것. ○ 바닥슬래브와 벽체 시공 이음부 콘크리트 시공을 위한 다짐(치핑) 시행후 콘크리트 타설 요함. ○ 1층 슬래브에서 지하시설에 자재 반출구(개구부)의 안전을 위한 안전망 설치요함.	별첨 사진 참조