품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 지하철 4호선 창동~쌍문 방음벽교체 및 성능개선공사       점검일시: 2019.  10.  8.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부자재(철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 누락된 자재(흡음형 방음판, 반사형 방음판, 중성화 페인트 등)를 포함하여 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 균열관리대장 보완 - 균열관리대장의 양식이 상이하니, 건설사업관리 업무지침서 별지 제22호 서식에 의거 작성하고, 균열 관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 창동방향 U타입 시공구간 하부는 콘크리트 타설 전 잔재물 제거 후 후속공정 진행할 것. ○ 창동방향 U타입 아스팔트 굴착구간은 다짐을 충분히 하여 포장 후 침하를 발생되지 않도록 할 것. ○ 쌍문방향 지주대 기초 콘크리트 벽체구간의 면이 불량하고, 균열이 있으니 보완 조치할 것.	별첨 사진 참조