품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 홍은6구역 주택재건축 정비사업                        점검일시: 2019. 12.  3.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사 구분(현장, 의뢰, 성적서 대체)을 명확히 하여 작성하기 바람.
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 철근 피복두께를 규정대로 유지토록 시공관리 바람. ○ 스터럽 및 u-bar 수직철근과 결속 및 정착이 규정대로 유지토록 시공관리 바람. ○ 벽체교차 및 외부 용벽교차 부위 수평 보강근의 정착이음 길이 및 결속 관리 바람 ○ 외부 갱폼 joint 사이 낙하물 방지망 보완 바람. ○ 동바리 수직도 및 상·하부 고정 관리 바람. ○ 외부 옹벽 이어치기 및 joint 부위 방수폭 joint 라인 기준을 상·하 200mm 이상 보강 바람.	별첨 사진 참조