품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 신내 데시앙플렉스 지식산업센터                       점검일시: 2020.  3.  9.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 내부 계단실 계단 경사슬라브와 중간슬라브 꺽인 부분 수평오차가 있으니 마감수성페인트 시공 전 수정 요함. ○ 옥상 조경토 골재 채가름이 미비하니 채가름 시행 후 식재 할 것. ○ 블록 마감면 일부 줄눈폭이 균일하지 않으니 페인트 정벌마감 전 보수 요함. ○ 지하주차장 누름콘크리트 일부에 균열이 발생하였으니 엑폭시 마감 전 균열보수 요함. ○ 태양광 발전설비 기초 앙카볼트공사의 Base plate 시공상세도에는 240*240이나 현장 시공시 220*220으로 되어 있으니 구조 검토 후 결과 통보 할 것. ○ 고속절단기 고정바이스 미설치 되어있으니 조치 할 것.	별첨 사진 참조