품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 태릉입구역 청년주택 신축공사                                 점검일시: 2020. 10. 7.(수)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재의 시험계획횟수가 불명확하니 재산정하여 작성하고, 누락된자재(방화문, 난간, 배수판, 지수판 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(김**, 주**)는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람.
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 자재공급원 승인요청∙결과통보서 보완 - 자재공원원 승인요청∙결과통보서는 양식이 상이하니 건설공사 사업관리방시 검토기준 및 업무수행지침 별지 제37호 서식에 의거 각각 작성관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지상3층 보 거푸집에 폼오일을 칠하여 박리에 문제가 없도록 조치요망 ○ 철근자재는 바닥에 놓지 말고 각재로 받치고 천막 또는 보양포로 덮어 관리할 것. ○ 지상2층 옹벽내부 이물질 제거 후 철근배근 조치요망. ○ 지하2층 계단천정 곰보 발생부위 보수요망	별첨 사진 참조