품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사                           점검일시: 2020.  6.  2.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(PVC관-300㎜, 석재연결철물 등)을 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 균열관리대장 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장 여건에 맞는 균열계획서에 의거 균열관리대장에 조사시기, 보수현황을 정확히 작성하고, 조사후에는 조사자, 확인자의 확인을 차수별로 받도록 할 것.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 면벽 돌붙임 뒷면 채움재료 등 내구성 확보 방안 강구할 것. ○ Seg Arch 양측 중앙부 모래다짐시 높이차이 없도록 철저히 관리할 것. ○ 강우시 도로쪽으로 토사유실 없도록 트랜치 설치 및 빗물받이로 유도하도록 할 것. ○ 보도블럭 줄눈 간격은 일정하게 유지하고 파손부는 교체할 것. ○ L형 측구는 불규칙한 균열을 억제 할 수 있는 균열 유도 컷팅 설치 검토 할 것.	별첨 사진 참조