품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 천주교 서울대교구 신도림동 성당 신축공사                    점검일시: 2020.  7.  16.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획을 작성하고, 철근은 50톤당 산정하며, 누락된 자재(배수판, 점토벽돌, 창호, 유리, 가설기자재, 타일, 방화문, 난간 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 품질시험∙검사실적보고서 보완 - 품질시험∙검사실적보고서는 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제18호 서식에 의거 품질시험계획서에 반영된 자재에 대하여 월별 작성관리하기 바람. ○ 품질시험∙검사 성과총괄표 보완 - 품질시험∙검사 성과총괄표는 건설기술진흥법 시행규칙 별지 제43호 서식에 의거 품질시험계획서에 반영된 자재에 대하여 작성관리하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제35호 서식에 의거 타설시간, 온도, 28일강도 등 작성관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 천정단열재 하부 오염물질 미제거 => 시멘트 페이스트 등 이물질 제거요함. ○ 단열재 설치하부 이음부위 테이핑일부 누락됨. => 단열재 하부 이음부위 충진 및 테이핑 처리요함 ○ 외벽 앙카설치 부위 및 천정 배관설치 부위 등 단면 결손 부위(발생) 충진누락됨. => 단면 결손부위 폼 충진등의 조치 필요함. ○ 바닥 및 벽체 배관관통 부위 일부 충진 누락됨 => 배관 관통부위 충진 요함.	별첨 사진 참조