품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 남양연립 가로주택정비사업 공동주택 신축공사                 점검일시: 2020.  7.  2.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질검사대장 보완 - 품질검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 작성하기 바람.
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획횟수를 산정하고, 누락된자재(배수판, 난간, 창호, 방화문 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람.
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 슬래브 매립 전기배관 분산 배치할 것. (슬래브 구조 내력저하 방지, 슬래브 균열 발생 방지) ○ 슬래브 철근 스페이서는 시방대로 배치할 것. (슬래브 타설전 거푸집 청소 철저히 할 것.) ○ 시멘트 블록을 관통한 전기배관 주위는 사춤보강을 철저히 할 것.(균열방지) ○ 시멘트 벽돌 수평·수직줄눈 사춤 철저 (미장전에 사춤하여 균열을 방지할 것) ○ Post Pile 제거 주위 슬래브 보강부위는 밀실한 방수처리 요망 ○ Hoist 1층 출입구 계단 또는 슬로프를 설치할 것.	별첨 사진 참조