품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 동부간선도로확장공사 1공구                                  점검일시: 2020.  8.  18.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	○ 시험장비의 적정관리 보완 - 검∙교정 장비 반출시에는 반출일자 및 반출사유를 기재하고 감리의 확인을 받아 기록관리 하기 바람.
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ STA 1K+300 지점 폐아스콘 및 흄관 등 잔재 폐기물 반출처리 하기 바람. ○ STA 1K+350 구간 노체부 순성토 구간의 부접합 성토재료(콘크리트 잔재 및 over size) 선별하여 반출처리 하기 바람. ○ 지하차도 배면과 가시설 사이에 적치되어 있는 콘크리트 잔재 및 기타 폐기물 제거 후 배면 되메우기 공정을 추진하기 바람. ○ 지하차도 U-TYPE 24번 BLOCK 측구 내부에 굳은 콘크리트 잔재를 처리하기 바람. ○ 우수받이 손상된 자재는 반출조치 하기 바람. ○ 지하차도 0+700, 750, 800 지점에 over size 비닐 및 기타 관 등 폐기물 선별하여 반출처리 하기 바람. ○ 사용자재 반입시 품질확인 등 적합성을 확인하기 바람. (사각수로관, PCF관, 경계석, 스틸그레이팅 등) ○ 향후 태풍피해 예방대책 수립 등 작성관리 하기 바람.	별첨 사진 참조