품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 구의시장 정비사업 신축공사                                 점검일시: 2020.  9.  10.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 자재는 시험계획 횟수, 종목을 정확히 산정하고, 현장, 의뢰, 성적서 대체 구분을 명확히 하며, 누락된 자재(난간, 배수판, 흄관, 이중벽관, 맨홀, 스틸그레이팅, 배수판 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 품질시험․검사성과 총괄표 보완 - 품질시험․검사성과 총괄표는 건설기술진흥법 시행규칙 별지 제43호 서식에 의거 품질계획서의 전자재에 대하여 작성관리 하기바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 전선관이 한쪽으로 몰려있어 콘크리트 타설시 피복확보가 어려우므로 두, 세 개씩 전선관을 묶어서 간격을 유지하기 바람. ○ 옹벽철근 콘크리트 타설시 묻은 콘크리트 찌꺼기를 제거 후 철근조립 바람. ○ 세대내 화장실 칸막이용 조적벽(0.5B)에 관통되는 전기주름관 부분은 와이어메쉬나 페브릭을 붙이고 미장작업을 실시하기 바람. ○ 상가 알루미늄 창고공사 프로젝트 창 모서리 틈새는 코킹처리로 보강바람.	별첨 사진 참조