품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 동북권 아동청소년 예술교육센터 및 강북구 종합체육센터 건립공사  점검일시: 2020.  9. 23.(수)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 자재는 종목별 세분화 하여 시험계획 횟수, 종목을 산정하고, 철근은 화학성분, 겉모양, 치수, 무게 등을 반영 조치하며, 누락된 자재(데크플레이트, 창호, 지수판, 배수판, 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 품질시험․검사성과 총괄표 보완 - 품질시험․검사성과 총괄표는 건설기술진흥법 시행규칙 별지 제43호 서식에 의거 작성관리하기 바람. ○ 주요(지급)자재 수불부 보완 - 주요(지급)자재 수불부는 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제58호 서식에 의거 건설 자재별 규격별로 작성 관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 일부 편재토압에 저항하기 위한 성토 또는 구조 부재에 대한 안전성 검토가 요구됨 => 현장에서 구조검토계산서 첨부로 갈음. ○ Strut는 다음 단계 Strut를 설치하기 위해서 최소한의 추가굴착(약 500㎜)후 설치됨이 바람직함. => 일부 시공상 부득이한 점이 있으나 즉시 설치 토록 조치 ○ Corner부 Wale의 연결은 강결되도록 Bolting or Welding으로 처리함이 바람직함. ○ 시추조사 NH-1에 따르면 보통암 및 경암층의 TCR/RQB는 최소 83/48로 부석만 정리한 후 원지반 상태도 가능할 것으로 판단됨. ○ 암반 할암작업으로 발생되는 폐수는 침전후 방류토록 조치바람. ○ 지하안전영향 평가에 대한 항목은 엄정하게 이행할 것.	별첨 사진 참조