품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 장안동 342-2 오피스텔 신축공사                      점검일시:2021. 7. 19.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험․검사대장 보완 - 건설기술진흥법 시행규칙 별지 제42호 서식에 의거 작성하기 바람
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 건설공사 품질관리 업무지침 별표2를 참고하여 품질시험계획서를 작성하기 바람 1) 레미콘 및 철근은 규격별로 세분화 2) 누락된 자재(타일, 유리, 창세트, 문세트, 비계, 동바리 등) 추가
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	○ 레미콘 송장관리 보완 - 기자재의 추적관리 및 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수자(시공사)와 감리원 모두 레미콘 송장에 성명을 기재하기 바람.
8. 기 타	○ 건물의 외곽부에 추락방지 안전난간을 설치하시기 바람 ○ 벽체 철근에 스페이서를 설치하여 콘크리트 피복두께를 확보하시기 바람 ○ 설계도면을 참고하여 벽체 끝부분에 U형 철근을 보완하시기 바람 ○ 계단에 안전 난간을 설치하시기 바람 ○ 콘크리트면에 발생한 곰보 부위는 시방서에 맞도록 보수한 후 후속공사를 진행하시기 바람 ○ 안전통로가 눈에 잘 띄도록 시인성 확보를 위한 안전띠 등을 설치하시기 바람