품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사                           점검일시: 2021.  3.  29.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(난간, 방호형철책, 스틸그레이팅, 보차도용 인터로킹블록 등)는 규격별로 구분하여 시험계획횟수를 명확히 산정하여 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제38호 서식에 의거 건설 자재별(사급자재 포함), 규격별로 작성 관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 보도콘크리트내 균열발생(교대 신축이음 구간) - 보도콘크리트내 신축이음부는 교대측과 교량측이 분리 될 수 있도록 이음재 삽입후 시공요망 - 균열이 발생한 부위는 신축이음 방향과 일치하도록 줄 커팅을 실시하여 분리하고 균열부는 일정 폭(10cm 이상)을 커팅하여 제거 후 단면복구 실시 ○ 보도구간내 프리캐스트 상면 이물질 제거 및 청소 후 보도마감 콘크리트 타설 필요 ○ 교대(고덕교 남서측) 뒷채움시, 향후 침하가 발생하지 않도록 다짐 철저 요망 ○ 제방내 노출된 우수배출 유공관은, U형 콘크리트 수로와 연결 요망 ○ 보도공사 구간내 전선관 정리요망	별첨 사진 참조