품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 구로구 오류동 244-1번지 단지형 연립주택 신축공사    점검일시:2021. 5. 11.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부 자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화 하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당작성해야 하며, 누락된 자재(창호, 문틀, 타일 등)를 포함하여 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 자재공급원 승인 요청·결과통보서 보완 - 자재공급원 승인 요청·결과 통보서는 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제37호 서식에 의거 시공사와 감리사가 각각 작성하여 관리하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제35호 서식에 의거 타설시간, 온도, 28일강도 등을 기재 작성하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 균열관리 대장은 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제41호 서식에 의거 작성할 것
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 철근 노출부위 보완시공하기 바람 ○ 창호 주변에 탈락된 단열재에 대해 보완 시공후, 조적 및 창호 공정을 진행하기 바람 ○ 옥탑층 벽체 하부구간에 누수가 우려되는바, 방수계획(감리단 승인 필요)을 보완할 것