품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 청광플러스원 청계2차 신설동 오피스텔 신축             점검일시:2021.05.18.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부 자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화 하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당작성하며, 누락된 자재(타일, 난간 등)를 포함하여 작성하기 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재(담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리)하기 바람
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 품질시험․검사성과 총괄표 보완 - 품질시험․검사성과 총괄표는 건설기술진흥법 시행규칙 별지 제43호 서식에 의거 작성관리 하기 바람 ○ 품질시험․검사 실적보고서 보완 - 시험․검사 실적보고서는 품질시험계획서에 계획된 종목 및 규격별 모두 포함하여 작성하고, 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제18호서식에 의거 실적을 누계관리 하기 바람 ○ 균열관리대장 보완 - 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제41호 서식에 의거 균열관리대장을 보완(단면도 및 전개도)하기 바람
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 옥상 누름콘크리트에 발생한 균열 및 커팅 보완시공 요망 ○ 단열재 관련 파손부위, 조인트 사춤 및 고정철물 (탈락우려가 있음) 보완시공 요망 ○ 옥탑상부에 난간을 설치하고, 옥탑을 오르기 위한 사다리에 시건장치를 설치하기 바람 ○ 주방가구 하중에 의해 처짐 발생이 예상되는바 보완시공 요망