품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 수락산 스포츠타운 조성공사                                 점검일시: 2021.  6.  14.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 건설기술진흥법 시행규칙 별지 제42호 서식에 의거 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 추가 작성하기 바람.
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 자재별로 시험계획 횟수는 명확히 작성하고, 누락된 종목없이 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 균열관리계획서 수립 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하고 균열에 관리하여야 하나 점검일 현재 균열관리계획서가 미수립 되었으므로 수립바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 우기대비 침사지 위치를 설정하여 시공계획을 수립하시기 바람. ○ A03 BOX Ø1200㎜ Pipe 접합부 주위 상부 적치물은 제거하고 안전시설물을 설치하기 바람. ○ No.5 옹벽 수평비계 연결 및 비계하부 들뜸부 쐐기 설치요망. ○ No.5 옹벽 철근 배근시 코너부는 U-bar로 보강조치요함.	별첨 사진 참조