호우,태풍 내습 대비 취약시설 점검결과서

< 강동수도사업소 >

□ 점검대상

○ 배 수 지 : 3개소 (지역 2개소, 1차 1개소)

○ 가압시설 : 8개소 (가압장 2개소, 증압장 6개소)

○ 현수관로 : 1개소 0.021㎞ (일반 1개소 0.021㎞)

○ 공 동 구 : 1개소 6.59㎞

○ 지하철 공사장 : 6개소 4.7㎞

○ 상수도 공사장 : 8개소 중 3개소 (5개소는 미착공으로 제외)

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2015. 7. 3.(금) ~ 7.08(수)

○ 점검자 : 지역담당 및 순찰반‧기전팀

○ 주요점검사항

- 배수지‧가압장의 시설물 안전점검

- 지하철 공사장의 노출관로 안전점검

- 상수도 공사장 안전관리 상태 등

□ 점검결과

○ 적출건수 : 이상없음

□ 향후 계획

○ 시설물 관리상태 양호하여 지속적인 점검 시행 계획