【 붙임1】

2016 겨울철 안전점검 계획

( 문화체육관광부 )

□ 점검기간 및 대상

ㅇ 지자체 자체점검

- (점검방향) 지자체별로 자체 점검계획 수립·추진

- (점검기간) 2016.11.14(월)~11.25(금)

- (점검대상) 시·군·구별로 관내 PC방 1개소 이상

ㅇ 문화체육관광부-지자체 합동점검

- 점검기간 중 전국 소재 pc방 대상 표본점검

□ 점검대상 선정기준

ㅇ 화재, 폭설 등 겨울철 재해 안전취약 시설 위주로 선정

* 소방, 가스 및 전기시설 등의 노후화로 인한 화재 취약시설

* 폭설 등으로 붕괴위험이 있는 시설 등

□ 점검일정

점검대상	점검일자	주요 점검내용	점검자
pc방 (표본점검)	점검기간 중 ※ 별도 협의	ㅇ 건축물 상태 점검 ㅇ 전기시설 안점점검 ㅇ 소방시설 안전점검 ㅇ 가스 및 위험시설 점검 ㅇ 재난 보고 및 대응체계 등 확립여부 등	문체부 담당자 지자체 담당자 소방·전기 관계자
pc방 (시군구별 1개소 이상)	11.14(월) ∼11.25(금)		지자체 담당자 소방·전기 관계자

【 붙임2 (시도 작성용) 】

겨울철 자체 안전점검 실시결과

Ⅰ. 점검개요

○ 점검기간 :

○ 점 검 반 : 00개반 00명

○ 점검기관 및 시설 : 총 00 기관 00 개소

○ 중점 점검사항

-

-

-

-

Ⅱ. 점검결과

	【총 평】
□ ○ - ○ - ○ -

Ⅲ. 점검분야별 지적 및 조치내역

《시설별》

구 분	점검시설수(개소)	지적시설수(개소)	분야별 지적 및 조치 건수(조치/지적)
			계	건축물	전기시설	소방시설	기 타
pc방			/	/	/	/	/

Ⅳ. 점검결과 추진실태

○ 시설물 피해 우려지역 점검･정비･관리 실태

(문제점)

⇒ 개선방안

○ 자체 안전교육 실시 결과

- 교육일시 :

- 교육내용 :

- 교육 참석인원 :     명

Ⅴ. 향후 조치계획

○

○

Ⅵ. 자체 안전점검 시행 사진

점검내용
사진

【 붙임3 (시·군·구 작성용) 】

겨울철 대비 자체 안전점검 사항

(점검일자 :       .  .    .    점검자 :              (서명))

< 점검 대상 >
대 상 명			전화번호
소 재 지			주 용 도
건물구조		대표자		소방안전관리자

□ 건축물

점 검 내 용	점검결과 (유○,무×)	상 태 (유형,크기,추정원인)	해당위치
바닥 포장부위 침하 및 균열 현상
건물전체의 부등침하 현상(기울어짐 현상)
외부 옹벽(축대)의 균열 및 변형 현상
건물주변 토량 침하현상
하수관로 및 맨홀의 배수, 청소 상태
외벽의 전도 위험부위
외벽 모르터 또는 콘크리트의 탈락부위
외벽 창문 유리의 파손
ROOF DRAIN의 상태
옥상에 하중(물건)의 과재 여부
내부 창,문의 작동상태
건물내부의 진동여부
천정재(텍스류)의 탈락 및 갈라짐 상태
벽지 및 천정지가 찢어진 곳 유무
실내의 하중(물건)의 과적 여부
건물에서 뚝뚝하는 소리
녹물이 흘러 나오는 곳의 유무
코킹이 갑자기 떨어진 곳의 유무
담장의 전도 징후
돌출물(간판, 안테나등)의 탈락 현상
지하수 배수펌프 작동상태
안전난간의 견고성
자체안전 및 재난 관리계획 수립 시행 여부

□ 소방시설

(해당란에 ○ 표)

구 분	주요 점검내용	적정	불량	정비요	비고
소 화 기	․ 용기본체의 부식 유무 ․ 설치장소의 소화기표시 유무 ․ 밸브 및 패킹의 노후 및 탈락 여부 ․ 노즐 등에 이물질 여부 ․ 사용방법 및 적용화재 표시 유무
옥내. 외 소화전 설비	․ 소화전이 통행 또는 피난에 지장이 없고 사용할 때에 쉽게 반출할 수 있는 장소에 설치됨의 여부 ․ 소화전함, 펌프, 전동기 주위의 장애물 유무 ․ 소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관부속, 밸브류등의 변형, 손상 부식 여부 ․ 각 밸브의 개폐조작 용이 여부
스프링쿨러, 물분무설비	․ 제어밸브의 개폐, 작동, 접근 여부 ․ 배관 및 헤드의 유수 유무 ․ 동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치 여부 ․ 헤드주위의 작동 필요 공간이 확보 및 살수에 방해가 되는 장애물 여부
자동화재탐지 ․비상경보설비	․ 화재발생 감지기의 적정 설치 여부 ․ 연기감지기의 출입구 부분이나 흡입구가 있는 실내의 부분에 설치 여부 ․ 비상전원의 방전 여부 ․ 수신기 조작부 스위치 정상위치 여부
피난설비	․ 피난기구의 설치장소와 장치구의 적정 표시 여부 ․ 피난기구 및 고정장치의 노후, 파손, 변형 여부 ․ 비상구 문의 밖으로 열림 및 용이한 개방 여부 ․ 통로에 피난에 방해가 되는 물건의 방치 여부 ․ 옥외계단의 노후 및 파손 여부
소화용수설비	․ 저수탱크의 파손, 누수, 동결 등으로 사용상 지장 유무 ․ 소화용수는 만수 여부 ․ 사용에 지장이 있는 장애물 방치 여부

□ 가스 및 위험시설

(해당란에 ○ 표)

구 분	주요 점검내용	적정	불량	정비요	비고
가스시설	․ 가스 누설 경보기의 설치 여부 ․ 용기, 배관, 밸브 및 연소기의 파손, 변형, 노후 또는 부식 여부 ․ 방화환경조성 및 주의, 경고 표시 부착 및 파손 부분 여부 ․ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부 ․ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ․ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 ․ 가스보일러의 흡․배기구시설 설치 상태 ․ 가스용기 저장 지하실 환기 및 관리상태 확인 ․ 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 ․ 가스 누설시 자동차단기 정상작동 상태 ․ 시설 공사 시 가스밸브 파손위험 여부 ․ 가스기기 정상 작동여부 점검 상태 ․ 가스보일러 진동 및 과열 상태 ․ 가스보일러 주변 인화성 물질 방치상태 여부 ․ 취사 및 난방이 시설이 갖추어지지 않는 곳에서의 가스사용 여부 ․ 가스사용 시설에 대한 정기 안전점검 실시여부 ․ 가스사용시 안전관리 기준 준수여부 ․ 가스사용 시 주의사항 등 안전표어 부착여부
방화시설	․ 내장재의 불연화 여부 ․ 층별, 면적별, 용도별 방화구획의 설치 여부 ․ 피난계단이 구조에 맞게 설치되어 있고 입구 또는 내부에 장애물을 쌓아 피난에 지장은 없는가 여부 ․ 비상구의 폐쇄 또는 다목적으로 사용 여부 ․ 비상용 승강기의 적법 설치 여부
위험물 저장취급시설	․ 불필요한 가연물의 방치 유무 ․ 전선과 전기기구 등의 스파크 현상에 대한 방지 여부 ․ 차광 및 환기 설비는 이상 유무 ․ 위험물 안전관리자 입회하의 위험물을 취급 여부

□ 전기시설

(해당란에 ○ 표)

구 분	주요점검내용	적정	불량	정비요	비고
변압기	․ 붓싱 등 애자류 균열, 파손, 단자 접속 상태 점검
차단기	․ 접속상태, 변색, 균열 점검
계전기	․ 외관의 파손, 오손 상태 점검 ․ 동작표시기 작동여부 확인 ․ 동작치(TAP) 설정의 적정 여부 확인 ․ 헤드주위의 작동 필요 공간이 확보 및 살수에 방해가 되는 장애물 여부
전선로 및 고압모선	․ 충전부와의 이격거리 점검 ․ 케이불 및 부스터의 지지대 파손, 오손 상태 점검 ․ 접속상태 및 변색, 균열, 열화 상태 점검
고압기기 (개폐기. 피뢰기, 변상기, 콘덴서, 리액터, 모터 등)	․ 각 기기 설치상태 점검 ․ 전력퓨즈 부착상태 점검 ․ 각 변상기 와관 상태 점검 ․ 접속상태, 변색, 균열 여부, 외관 변형상태 점검
수․배전반	․ 외관 상태 및 잠금 장치 점검 ․ 수 ․ 배전반의 최소 공간거리 점검
저압	․ 변압기 2차 선로에서 배전반까지의 배선, 기기 접촉 불량, 파열 상태 점검 ․ 배선상태. 배선 굵기 및 배선 종류의 적정 여부 점검 ․ 배선용 차단기 선정의 적정여부, 누전차단기 부설상태 점검