안전대진단 점검결과 지적사항

일민미술관

○ 옥상 난간 높이가 낮아 추락의 위험이 있으니 난간높이(1.2m 이상) 조치 필요

일민미술관

○ 북측계단 1층 출입구 피난구 유도등 미설치

일민미술관

○ ⓐ~ⓑ/④~⑤열 구간(방풍실)에 설치된 기둥 상부 보 하부 콘크리트 박리 발생