안전대진단 점검결과 지적사항

한가람미술관

○ 건물외부 옹벽 상부 U형측구 내부 청소 필요

한가람미술관

○ 지하1층 기계실 출입구 시건장치가 비상시에 탈출이 어려운 형태임