□ 게르버-구교 (하부)

연번:1 점검통로 하부 부식 (P18~A20)	연번:2 교각상부 균열 (P18)
연번:3 P2~4 하류측 측구부 하부 누수, 백태	연번:4 P2~4 하류측 측구부 하부 누수, 백태
연번:5 P2~4 고정단 점검통로 발판부식	연번:6 P2~4 상류측 보도부 하면 표면보수재 박리