시민과 함께하는 도로시설물 안전점검 계획

□ 점검대상 현황

구분		내 용	구분		내 용
시설물명		서강대교	위 치		마포구 신장동 ～ 영등포구 여의도동
설계하중		DB(DL)-24	준공 년월일		1999. 08.14.
제원	연장	총 2,615m(본교 1,320m + 접속교 440m + 램프 855m)
	주요단면
구조 형식	상부	․본교 : STB, PC-BOX,닐센아치 ․접속교 : STB ․램프 : STB	기초 형식	교대	․강관파일, 파일기초
	하부	․본교 : 단주, 2주라멘 ․접속교 : 3주라멘 ․램프 : 단주		교각	․우물통, 현장타설말뚝,강관파일
교량받침		포트	신축이음		강핑거형, 레일타입

□ 점검계획

○ 일    시 : 2014. 10월

○ 참여인원(예상) : 4명(시의원 1명, 구의원 2명, 일반시민 2명)

○ 주요 점검내용

- 닐센아치구간 하부 점검

- PC박스 내부 균열 등 손상상태 점검

□ 점검동선