□ 점검사진

센서케이블 1회선 측정 불가 (1취수 1·2단계 몇 3·4단계)	UPS 배터리 사용불가 (1취수 유량계)
센서케이블 1회선 측정 불가 (2취수 유량계)	UPS 배터리 사용불가 (우면산 유량계)
유량계 외함의 부식이 심함 (1정수장 역세척 유량계 4개소)	습식유량계 교체 (2여과수 유량계)