점  검  사  진

사진 설명 : 시각장애인 복지관 벽체(지하1~지상1층) 조적부 틈새 시멘트 페이스트로 충전 바람