점  검  사  진

공 사 명 :	긴등마을 주택재건축 정비사업	점검일 :	2015.7.7.
지적사항 :	맨홀구체 접속부 틈새부 향후 시멘트모르타르로 일체되도록 시공 바람
지적사항 :	외벽 3층 이하 마감공사 석재 시공시 상․하부 연결 현 고정핀 사용의 시공방법에 대한 구조검토 요망

점  검  사  진

공 사 명 :	긴등마을 주택재건축 정비사업	점검일 :	2015.7.7.
지적사항 :	달대높이 1.6m 이상시 마이너채널 시공 준수 요망
지적사항 :	발코니 천장 시공을 위해 지하층에 야적된 목재는 함수율 관리를 위해 지상층에 보관 관리 바람