점  검  사  진

공 사 명 :	세곡보금자리주택지구 A-2BL 주택건설사업	점검일 :	2016.4.12.
지적사항 :	203동 옥상 방수층 치켜올림부위는 보호콘크리트면 위 최소10cm(권장30cm)이상 확보토록 보완 바람
지적사항 :	203동 옥상코너 보강재 주위 방수재 들뜸 부위 보수 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	세곡보금자리주택지구 A-2BL 주택건설사업	점검일 :	2016.4.12.
지적사항 :	203동 Penthouse층 발코니 방수층 치켜올림은 보호 콘크리트면위 최소 10cm이상 확보토록 보완 바람
지적사항 :	204동 외부 성토(화단 복도 부분)전에 방수 시공 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	세곡보금자리주택지구 A-2BL 주택건설사업	점검일 :	2016.4.12.
지적사항 :	주민 공동시설 외부 방수층이음부위(겹침부위) 시공철저
지적사항 :	주민 공동시설 외부 방수 후 석재 시공토록 공사 순서 조정 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	세곡보금자리주택지구 A-2BL 주택건설사업	점검일 :	2016.4.12.
지적사항 :	흄관 부설구간 기성맨홀 벽체 이음부 틈새부 시멘트 모르타르로 보수 바람