점  검  사  진

공 사 명 :	신당11구역 주택재개발정비사업	점검일 :	2017.11.21.
지적사항 :	103동 1층 벽체 유로폼 수평지지 파이프를 바깥 코너 부위 +10cm 여장길이 확보 바람
지적사항 :	102동 벽체 전기함 배면 철근 부착강도 미흡부분이 발생되지 않도록 전기함에 상당하는 철근량을 개구부 주변에 배근하여 피복두께 유지 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	신당11구역 주택재개발정비사업	점검일 :	2017.11.21.
지적사항 :	우수 저류시설 외벽부 방수보호재로 토사 등 이물질이 들어가지 않도록 보완 바람